**新品：适用于路虎的 MEYLE-HD 控制臂**

**通过高品质的全橡胶衬套以及改良过的设计延长使用寿命**

**在 2017 年的法兰克福汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品的展览会上，沃尔夫葛纳汽车部件股份公司展示了其为路虎车型研发的一系列 MEYLE-HD 控制臂。由于在原装液压衬套的基础上,研发改良使用了全橡胶衬套，MEYLE-HD 控制臂相较于 OE 版本拥有更长的使用寿命。另一项优势：所有 MEYLE-HD 零部件均享受四年质保。**

控制臂常常因为液压衬套提前磨损而缩短了使用寿命。因此，这家汉堡制造商扩充了产品种类，为路虎全新研发了六款 MEYLE-HD 控制臂。在这六款新品上，MEYLE 工程师将原装液压衬套换成了符合 MEYLE-HD 品质的全橡胶衬套。选材上使用了高品质的橡胶原材料 - 它们在拉伸和压力作用下发生弹性变形，并可以重新恢复至初始形状；同时在设计上进行了改良，从而使MEYLE-HD控制臂的使用寿命相较于 OE 版本得到明显延长。

全新 MEYLE-HD 控制臂用于自 2004 年款起的路虎发现三车型以及自 2005 年款起的揽胜运动版车型，即刻 就能通过下列 MEYLE 编号购得：

* 53-16 050 0000/HD 和 53-16 050 0001/HD：自 2005 年款起的揽胜运动版车
* 53-16 050 0009/HD 和 53-16 050 0010/HD：路虎 发现三
* 53-16 050 0011/HD 和 53-16 050 0012/HD：路虎 发现三

这个用于三款车型的同一款MEYLE-HD 轴套可以单独更换，并可通过 MEYLE 编号“53-14 610 0000/HD”购得。

MEYLE 特约维修站小贴士：这家汉堡制造商的工程师建议每次在更换橡胶衬套时应同时更换同轴两侧的衬套，并且,请务必保证操作安装时,车辆处于负载状态—即车轮着地的一般车辆行驶,停止状态。这样保证了在车辆正常行驶后,避免橡胶金属连接处出现裂纹和橡胶的过早老化. 在更换结束后，每次都必须进行四轮定位。

您可以在[www.meyle.com](http://www.meyle.com/)下载传媒稿和传媒照片，或者订购文件形式的传媒稿和传媒照片。

联系人：

1. Public Relations von Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, 电话：+49 40 416208-17, 电子信箱：[mvb@prvhh.de](mailto:mvb@prvhh.de)
2. MEYLE AG, Annika Fuchs, 电话：+49 40 67506-519, 电子信箱：[annika.fuchs@meyle.com](mailto:annika.fuchs@meyle.com)