**Surtido duplicado: Bombas de agua MEYLE‑HD para numerosos modelos VW y Porsche**

**18 bombas de agua MEYLE‑HD con junta de anillos deslizantes SiC/SiC y soporte de bomba de agua, de la calidad del fabricante del automóvil**

**Hamburgo, 30.11.2016. MEYLE casi ha duplicado su surtido de bombas de agua para los modelos VW y Porsche. Con un total de 18 artículos, los talleres independientes pueden atender a diversos modelos de automóviles y sacar provecho de las muchas ventajas que ofrecen las juntas de anillos deslizantes SiC/SiC, montadas en todas las bombas de agua MEYLE‑HD.**

Una bomba de agua, si está defectuosa, puede ocasionar rápidamente un fallo del motor y provocar así muchas molestias en el taller. Esto se puede prevenir fácilmente con las bombas de agua MEYLE‑HD: Están equipadas con una junta de anillos deslizantes de SiC/SiC, muy resistente al desgaste. También destacados fabricantes de vehículos emplean en la actualidad este tipo de junta, que se utiliza en las bombas de agua MEYLE y que es muy resistente a sustancias de efecto abrasivo.Adicionalmente, la junta del cuerpo de la bomba, resistente a altas temperaturas, y los soportes de la bomba, de la calidad del equipamiento original, confieren una mayor vida útil a las bombas de agua MEYLE‑HD.

Sugerencia de taller MEYLE 1: Al montar una bomba de agua nueva se debería emplear exclusivamente el material de estanqueización suministrado por MEYLE o el recomendado por el fabricante del vehículo. Los productos estanqueizantes a base de silicona deberían emplearse de forma mesurada – de lo contrario podrían dañar la junta de anillos deslizantes y/o ensuciar el sistema de refrigeración.

Sugerencia de taller MEYLE 2: En caso de sustituir la bomba de agua se debe enjuagar siempre todo el sistema de refrigeración y se lo debe llenar luego empleando agente refrigerante nuevo y observando las indicaciones del fabricante. En este [vídeo](https://youtu.be/CIeBMvhCUYs) de „Los mecánicos de MEYLE“ encuentran instrucciones para enjuagar el sistema de refigeración: <https://youtu.be/CIeBMvhCUYs>.

Puede descargar los textos y fotos de prensa de la página [www.meyle.com](http://www.meyle.com) o pedirnos como fichero.

Contacto:

1. Relaciones Públicas de Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, tel: +49 40 416208-17, correo electrónico: mvb@prvhh.de
2. Wulf Gaertner Autoparts AG, Annika Fuchs, tel: +49 40 67506-519, E-Mail: annika.fuchs@meyle.com

**La empresa**

Con la marca MEYLE, Wulf Gaertner Autoparts AG desarrolla, produce y comercializa repuestos de alta calidad para turismos, furgonetas y camiones, para el Mercado Libre de Recambios. La marca MEYLE abarca las tres líneas de productos MEYLE-ORIGINAL, **MEYLE-HD y MEYLE-PD.**

**La gama íntegra, con la que el fabricante hamburgués cubre casi todas las exigencias corrientes, se compone de:**

* **MEYLE-ORIGINAL – Ideal sustituto de las piezas originales: Más de 21.000 artículos de alta calidad.**
* **MEYLE-PD – Más ideas y mejor realización: En esta línea se encuentran aprox.** 1.800 discos y pastillas de freno, mejorados tecnológicamente, con alta potencia de frenado y moderna tecnología de recubrimiento.
* **MEYLE-HD – Mejor que las originales: Los ingenieros de MEYLE han desarrollado ya más de 750 piezas MEYLE-HD para miles de diferentes modelos de automóviles: En comparación con las piezas del primer equipamiento han sido optimizadas tecnológicamente, pueden ser sometidas a cargas elevadas y tienen larga vida útil. Por su exclusividad, las piezas perfeccionadas MEYLE-HD tienen cuatro años de garantía.**

Wulf Gaertner Autoparts AG fue fundada en 1958 y tiene su sede en Hamburgo. La empresa desarrolla actividades en 120 países. Además del modernísimo Centro de Logística en Hamburgo, la empresa tiene sociedades filiales y plantas de producción en todo el mundo.