**Filtry kabiny MEYLE-ORIGINAL dla wielu zastosowań w modelach VAG**

* **Zaleta techniczna: uproszczony montaż**
* **Kierowcy chronią się poprzez regularną wymianę filtra kabiny przed pyłkami, szkodliwymi gazami i drobnym kurzem**

**Hamburg, 07.03.2017. Dla kierowców zaleca się, aby co najmniej raz do roku wymieniali filtr kabiny. Akurat właśnie wiosną, kiedy zaczyna sie pylenie roslin, przykładowo alergicy powinni takie filtry wymienić w swoich samochodach po to, aby zminimalizować obciążenia w wyniku działania kurzu, spalin i traw. Firma MEYLE AG oferuje obszerny program filtrów kabiny dla wszystkich popularnych marek. Dla różnych zastosowań w modelach VAG firma z Hamburga ma w swoim programie między innymi Audi A3 (modele roczników 2003 do 2012), Seat Leon/Toledo (modele roczników 2004 do 2010), Skoda Octavia II, Superb II i VW Golf V/Golf VI filtry, przy których szczególną uwagę zwrócono na uproszczenie montażu. Dopasowana i w porównaniu z częścią oryginalną bardziej elastyczna konstrukcja filtra ułatwia montaż, a poza tym zapobiega rozerwaniu filtra.**

Filtry kabiny zapobiegają zanieczyszczeniu powietrza we wnętrzu pojazdu. Przy zbyt długich odstępach pomiędzy wymianami filtra filtry bardzo łatwo mogą ulec zapchaniu, a powietrze, które dociera do wnętrza, nie jest wystarczająco oczyszczone – utrudniony zostaje przepływ powietrza z zewnątrz do wnętrza. Z powodu wzrastającego smogu, który silnie obciąża zdrowie, coraz ważniejsza staje się regularna wymiana filtra kabiny. Decydujące przy tym są dokładne dopasowanie kształtu filtra i zastosowanie wysokiej jakości medium filtrującego: filtr cząsteczek filtruje odpowiednie cząsteczki, filtr kombinowany z węglem aktywnym dodatkowo szkodliwe gazy z zewnątrz.

Filtry kabiny MEYLE-ORIGINAL oferują do tego jeszcze taką wartość, że przy ich konstrukcji szczególną uwagę położono na przyjazność ich montażu – warsztaty oszczędzają przez to wiele czasu i pracy.

Nowy filtr kabiny o numerze MEYLE 112 320 0011 jest dostępny do wielu modeli marek Audi, Seat, Skoda i VW i jest dostarczany z jedną instrukcją montażu. Szczegółowe informacje odnośnie do zastosowań można ściągnąć z katalogu Online pod adresem [www.meyle.com](http://www.meyle.com).

Teksty dla prasy i zdjęcia prasowe można pobrać ze strony [www.meyle.com](http://www.meyle.com/) lub zamówić jako pliki.

Kontakt:

1. Public Relations von Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, Tel: +49 40 416208-17, E-Mail: [mvb@prvhh.de](mailto:mvb@prvhh.de)
2. MEYLE AG, Annika Fuchs, Tel: +49 40 67506-519, E-Mail: [annika.fuchs@meyle.com](mailto:annika.fuchs@meyle.com)