**Neu im Programm: Meyle‑HD-Querlenker für Land Rover**

**Längere Lebensdauer durch hochwertige Vollgummibuchse und verändertes Design**

**Hamburg, 14. März 2017. Meyle präsentiert sein Sortiment an Meyle-HD-Querlenkern für Land Rover-Modelle. Durch ein verändertes Design und den Einsatz einer Vollgummibuchse an Stelle der Original-Hydrobuchse, haben die Meyle-HD-Querlenker gegenüber der OE-Version eine deutlich längere Lebensdauer. Ein weiterer Vorteil: Auf alle Meyle-HD-Teile gibt es vier Jahre Garantie.**

Häufig ist die Lebensdauer von Querlenkern durch einen frühzeitigen Verschleiß der Hydrobuchse verkürzt. Der Hamburger Hersteller erweitert deshalb sein Sortiment um sechs neue Meyle-HD-Querlenker für Land Rover: Bei ihnen haben die Meyle-Ingenieure die Original-Hydrobuchse durch eine Vollgummibuchse in Meyle-HD-Qualität ersetzt. Der Einsatz hochwertiger Elastomere, die sich bei Zug- und Druckbewegungen elastisch verformen und anschließend wieder in ihre ursprüngliche Form zurückfinden, sowie ein verändertes Design erhöhen die Lebensdauer gegenüber der OE-Version deutlich.

Die neuen Meyle-HD-Querlenker für die Land Rover-Modelle Discovery III ab Baujahr 2004 und Range Rover Sport ab Baujahr 2005 sind ab sofort unter den folgenden Meyle-Nummern erhältlich:

* 53-16 050 0000/HD und 53-16 050 0001/HD: Range Rover Sport ab Baujahr 2005
* 53-16 050 0009/HD und 53-16 050 0010/HD: Land Rover Discovery III
* 53-16 050 0011/HD und 53-16 050 0012/HD: Land Rover Discovery III

Die verstärkte Meyle-HD-Lagerbuchse für die drei Fahrzeuganwendungen ist separat austauschbar und unter der Meyle-Nummer 53-14 610 0000/HD verfügbar.

Meyle-Werkstatt-Tipp: Die Ingenieure des Hamburger Herstellers empfehlen, Vollgummilager immer achsweise auszutauschen und ausschließlich in belasteter Position festzuziehen. So lassen sich Rissbildungen und Ablösungen an den Gummi-Metall-Verbindungen vermeiden, und die Fahrdynamik bleibt erhalten. Nach Abschluss der Arbeiten ist stets eine Achsvermessung durchzuführen.

Sie können die Pressetexte und Pressefotos herunterladen unter [www.meyle.com](http://www.meyle.com/) oder als Datei bestellen.

Kontakt:

1. Public Relations von Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, Tel: +49 40 416208-17, E-Mail: [mvb@prvhh.de](mailto:mvb@prvhh.de)
2. MEYLE AG, Annika Fuchs, Tel: +49 40 67506-519, E-Mail: [annika.fuchs@meyle.com](mailto:annika.fuchs@meyle.com)