**Nowość w programie: wahacz poprzeczny MEYLE-HD dla modeli Land Rover**

**Dłuższa żywotność dzięki wysokiej jakości tuleję z pełnej gumy i zmienioną konstrukcję**

**Hamburg, 14.03.2017. MEYLE prezentuje swój asortyment wahaczy poprzecznych MEYLE-HD dla modeli Land Rover. Przez zmienioną konstrukcję i zastosowanie tulei z pełnej gumy w miejsce oryginalnej hydrotulei wahacze poprzeczne MEYLE-HD mają w porównaniu z wersją oryginalną posiadają wyraźnie dłuższą żywotność. Kolejna zaleta: na wszystkie części MEYLE-HD jest czteroletnia gwarancja.**

Często żywotność wahaczy poprzecznych zostaje skrócona z powodu przedwczesnego zużycia hydrotulei. Producent z Hamburga rozszerza dlatego swój asortyment o sześć nowych wahaczy poprzecznych MEYLE-HD dla modeli Land Rover: w nich MEYLE-HD. Zastosowanie wysokiej jakości elastomerów, które przy ściskaniu i rozciąganiu elastycznie się odkształcają, a następnie powracają do swojego pierwotnego kształtu, oraz zmieniona konstrukcja wyraźnie zwiększają żywotność w porównaniu z wersją oryginalna.

Nowe wahacze poprzeczne MEYLE-HD do modeli Land Rover Discovery III od roku produkcji 2004 i Range Rover Sport od roku produkcji 2005 są dostępne od zaraz pod następującymi numerami MEYLE:

* 53-16 050 0000/HD und 53-16 050 0001/HD: Range Rover Sport od roku produkcji 2005
* 53-16 050 0009/HD und 53-16 050 0010/HD: Land Rover Discovery III
* 53-16 050 0011/HD und 53-16 050 0012/HD: Land Rover Discovery III

Wzmocniona tuleja łożyska MEYLE-HD dla tych trzech zastosowań jest rownież wymienialna oddzielnie i jest dostępna pod numerem MEYLE 53-14 610 0000/HD.

Porada MEYLE dla warsztatów: Inżynierowie producenta z Hamburga zalecają wymianę łożyska z pełnej gumy zawsze na całej osi i dociąganie go wyłącznie w pozycji pod obciążeniem. W ten sposób można uniknąć pęknięć i zerwania połączenia guma-metal, a dynamika jazdy pozostaje ta sama. Po zakończeniu prac zawsze należy przeprowadzić pomiar osi.

Teksty dla prasy i zdjęcia prasowe można pobrać ze strony [www.meyle.com](http://www.meyle.com/) lub zamówić jako pliki.

Kontakt:

1. Public Relations von Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, Tel: +49 40 416208-17, E-Mail: [mvb@prvhh.de](mailto:mvb@prvhh.de)
2. MEYLE AG, Annika Fuchs, Tel: +49 40 67506-519, E-Mail: [annika.fuchs@meyle.com](mailto:annika.fuchs@meyle.com)